pos. bias voltage

drift voltage ΜUΝ intg. chamber cur. (norm.)

0.008

0.009

0.01

0.011

0.012

0.013

0.014

0.015

0.016

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800