pos. bias voltage neg. bias voltage

drift voltage ΜUΝ intg. chamber cur. (norm.)

drift voltage ΜUΝ ratio (pos/neg U) chamber cur.

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 x 10^{-2}

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1

600 800 1000 1200 1400 1600 1800