positive bias voltage negative bias voltage

drift voltage ΜUΝ intg. chamber cur. (norm.)

drift voltage ΜUΝ ratio (pos/neg U) chamber cur.

0.384

0.386

0.388

0.39

0.392

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0.999 1 1.001

1.002

1.003

1.004

1.005

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000